Ganancia de -4,2

Debido al problema con JFET se utiliza un BJT

Sin RE para señal de alterna:

Si

;

!! La corriente de alterna para obtener determinada ganancia no coincide con la mínima necesaria para evitar distorsión.

Se introduce RE para alterna

; si

, no cumple, se debe elevar la corriente:

Se agrega una RE2 en paralelo con un capacitor para no influenciar en alterna:

??

;

Impedancia entrada:

?????

ROTUNDO EXITO