De 100mV a 4,15V, entonces, ganancia de tensión de 41,5, se aproxima a 42. De esta manera la primer etapa tendrá ganancia de 10 y la segunda etapa tendrá ganancia de 4,2